
Opis przedmiotu zamówienia


Opis obiektu
Budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Drozdów 21 (Brynów). Lokalizację budynku przedstawiono w Załączniku 1 – Lokalizacja budynku (źródło – geoportal).
Przeznaczenie budynku: mieszkalno-biurowe. Budynek wybudowany został w latach 1977 – 1980. 
Budynek jest piętrowy bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej. Stropy w budynku są żelbetowe, gęstożebrowane, dach płaski z niewielkim spadkiem wyrobionym do środka dachu. 
Ściany zewnętrzne budynku wykonano z cegły wapienno-piaskowej (sylikatowej), a ściany wewnętrzne, nośne  - z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne, działowe wykonano z cegły dziurawki.
Budynek jest posadowiony płytko. 
Budynek wykonano w poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są  ściany poprzeczne i gęstożebrowane stropy żelbetowe Akermana, wspornikowe żelbetowe płyty balkonowe oraz fundamentowe ławy żelbetowe. 
Dach wykonano z płyt korytkowych ułożonych na ażurowych ściankach ceglanych. Pokryty jest papą i wyrobionym korytem odwadniającym, z którego rurą spustową, wewnętrzną odprowadzane są odpady.
Budynek jest zabezpieczony na:  wpływy eksploatacji górniczej, rozpełzanie przez żelbetowy ruszt fundamentowy, krzywiznę terenu - przez gęstożebrowany strop żelbetowy i okalającym wieńcem żelbetowym.[footnoteRef:1] [1:  Antoni Mieczysław Posio „Ekspertyza konstrukcji budowlanych budynków mieszkalno-biurowych, położonych w Katowicach przy ul. Drozdów 17 i 21”] 


Pomieszczenie socjalne

I. Opis pomieszczenia
Pomieszczenie socjalne zlokalizowane jest na parterze budynku i obecnie pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego i kotłowni.
Usytuowanie pomieszczenia w budynku przedstawia Załącznik 2 – Inwentaryzacja, ul. Drozdów 21 – Parter.  
Obecny stan pomieszczenia dokumentują niżej przedstawione zdjęcia. 
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Pomieszczenie to ma powierzchnię około 5,66 m2. Wysokość pomieszczenia wynosi – 220 cm, długość – 298 cm, a szerokość – 190 cm.

II. Cel robót budowlanych
Celem realizowanych robót budowlanych jest przystosowanie niniejszego pomieszczenia do pełnienia funkcji socjalnych.

III. Opis robót budowlanych
Część I Zamówienia
1. Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe
1) Skucie starych płytek i kleju ze ścian –  pow. = 18,17 m2.
2) Skucie płytek i kleju z podłogi – pow. = 5,66 m2.
3) Skucie „stopnia” znajdującego się na podłodze pod piecem gazowym pow. = 1,5 m2; wysokość - 5 cm, długość - 151 cm, szerokość – 99 cm.,
4) Gruntowanie:
a) ścian: pow.= 22,29 m2,
b) sufitu: pow. = 5,66 m2,
c) podłogi: pow. = 5,66 m2,
5) Wylewka samopoziomująca na podłodze. Grubość wylewki co najmniej 5 cm. Powierzchnia podłogi = 5,66 m2,
6) Uzupełnienie ścian i sufitu gipsem, gładzią gipsową w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego położenie płytek i malowanie (uzupełnienie ubytków), powierzchnia = 28,25 m2.
7) Wykonanie izolacji z folii w płynie pod płytkami.
8) Ułożenie płytek podłogowych.
a) Rozmiar płytki: 60x60
b) Kolor: Gres szkliwiony Colibri Veine carving,
Powierzchnia podłogi = 5,66 m2,
9) Ułożenie płytek ściennych.
a) Rozmiar płytki: 60x60,
b) Kolor: Gres szkliwiony Colibri Pearl Mat carving,
Powierzchnia do obłożenia ścian płytkami ściennymi = 6,09 m2,
10) Malowanie ścian (w miejscach gdzie nie będą kładzione płytki). 
a) [bookmark: _Hlk235181190]Producent farby: Tikkurila
b) Kolor farby: Optiva Satin 7A
Powierzchnia ścian = 13,39 m2,
11) Malowanie sufitu.
a) Producent farby: Tikkurila
b) Kolor farby: Optiva White Mat
Powierzchnia sufitu = 5,66 m2,
12) Budowa ścianki kartonowo-gipsowej oddzielającej miejsce montażu pieca gazowego od reszty pomieszczenia. Powierzchnia ścianki = 1,33 m2,
13) Montaż drzwi miedzy ściankami oddzielającymi piec od reszty pomieszczenia (drzwi dwuskrzydłowe (patrz zdjęcie poniżej):
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Powierzchnia drzwi = 1,96m2,
14) Obudowa rur instalacji wodnej i ciepłowniczej znajdujących się przy suficie konstrukcją kartonowo-gipsową.  Powierzchnia do zabudowy =  1,46 m2
15) Montaż naroży na krawędziach ścian Długość krawędzi = 12 mb.
16) Fugowanie/sylikonowanie/akrylowanie = 1 kpl.
17) Wycięcie w drzwiach wejściowych kratki wentylacyjnej
18) Zabezpieczenie istniejących drzwi wejściowych przed uszkodzeniem – 1 szt.
19) Utylizacja odpadów 1 kpl.


2. Roboty elektryczne
1) Demontaż istniejącej instalacji i osprzętu – 1 kpl.
2) Wykucie bruzd pod nową instalację elektryczną i wywiercenie otworów pod puszki podtynkowe – 18 mb + 8 szt. 
3) Ułożenie w wykutych bruzdach przewodów elektrycznych – 18 mb.
4) Montaż natynkowej skrzynki dla zabezpieczeń obwodowych – co najmniej 5 obwodów - 1 szt.
5) Montaż gniazdek elektrycznych  - 6 podwójnych gniazdek.
6) Montaż opraw oświetleniowych – 2 oprawy.
7) Wyprowadzenie przewodu pod montaż oświetlenia montowanego na meblach – 5 mb.
8) Wykonanie koniecznych pomiarów elektrycznych – 1 kpl.
9) Utylizacja odpadów 1 kpl.



Część II Zamówienia
Roboty instalacyjne: instalacja grzewcza, wodociągowa i kanalizacyjna.

1) Demontaż i ponowny montaż pieca gazowego po zakończeniu robót budowlanych – 1 szt.
2) Wykonanie nowego odpływu do odprowadzania skroplin z pieca 5 mb.
3) Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do pieca gazowego – 11 mb.
4) Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do:
a) Zlewozmywaka 1 szt.,
b) Pralki 1 szt.,
c) Zmywarki 1 szt.,
Łączna długość 3 mb.
5) Montaż jednego grzejnika 1 -szt.
6) Doprowadzenie instalacji grzewczej do grzejnika – 4,5 mb.
7) Wykucie bruzd pod nową instalację wodociągową i kanalizacyjną – 13 mb.: 
8) Montaż zasobnika cwu 80 l – 1 szt.
9) Próba szczelności instalacji gazowej, cieplnej, wodociągowej kanalizacyjnej – kpl.
10) Opinia kominiarska - 1 kpl.
11)  Utylizacja odpadów – 1 kpl.

image3.png
NI

NI





image1.jpeg




image2.jpeg




