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Odpowiedzi na pytania z dnia 12 października 2026 r.

Pytanie 1
Specyfikacja techniczna samochodu

W punkcie 28 jest kołą (wersja zimowa) felgi aluminium minimum 18-calowe --> tutaj jest ok.
Natomiast poniżej opony letnie dostosowanie do parametrów pojazdu, fabrycznie nowe --> rozumiem że błąd i chodzi o opony zimowe i chcą Państwo dokupić je w cenie samochodu. Opony  zimowe na felgi 18-calowe.

Odpowiedź

Zamawiający w punkcie 28 wymaga takiego samego kompletu kół jak w punkcie, czyli oczekuje dostarczenia dwóch kompletów kół, jedne z oponami letnimi i drugi komplet kół z oponami zimowymi na wskazanych felgach.
W punkcie 28 błędnie został określony rodzaj opon. Zamiast letnich winny być zimowe.


Pytanie 2

Proszę o informację zwrotną czy planują Państwo zmiany we wzorze umowy chodzi o paragraf 6 gwarancje
W punkcie 2 czy jest możliwe zastosowanie limitu kilometrów:
[image: ]

Ad 1 Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu, pod warunkiem jego normalnej eksploatacji, a ujawnioną w ciągu 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji.
Ad 4. Dodatkowo zużycie akumulatora BEV poniżej 70% początkowej pojemności jest objęte gwarancją przez okres 8 lat lub 160 000 km (co pierwsze nastąpi) bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku.


Odpowiedź

Zamawiający zmienia § 6 ust. 2 umowy oraz pkt. V.1 Specyfikacji technicznej samochodu w następujący sposób:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 4 na okres:
1) [bookmark: _Hlk242865344]min. 24 miesiące lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji na prawidłowe działanie samochodu (części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne  pojazdu),
2) min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,
3) min. 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia od wewnątrz na zewnątrz,
4) min. 72 miesięcy lub 160 000 km (co pierwsze nastąpi), bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku,  na zużycie akumulatora nie większe niż 70% początkowej jego pojemności.


Pytanie 3

Proszę również o informacje czy jest możliwy zapis do tego samego paragrafu i punktu 7:

Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas naprawy nie może przekroczyć 72 godzin i liczony będzie tylko w dni robocze), a w uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wykonania diagnostyki.

Obawiam się że nikt nie podpiszę się pod naprawą w 72 godziny. Oczywiście 99%  napraw zostanie wykonanych w tym czasie ale gdyby na coś trzeba byłoby czekać. 

Proponuje zapis – nie może przekroczyć 72 godzin a jeśli przekroczy zapewni samochód zastępczy na czas naprawy bez obciążenia kosztami

Odpowiedź

Zamawiający zmienia § 6 ust. 7 umowy w następujący sposób:

Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki w  dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas naprawy nie może przekroczyć 72 godzin i  liczony będzie tylko w dni robocze), a w uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wykonania diagnostyki. W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy okres 72 godzin Wykonawca zapewni bezpłatnie Zamawiającemu samochód zastępczy do czasu ukończenia naprawy.  

Poniżej Specyfikacja techniczna samochodu po uwzględnieniu odpowiedzi na pytania (zmieniony punk 28):


Specyfikacja techniczna samochodu

Marka samochodu ………………………………………………….

Model …………………………………..

I. [bookmark: _Hlk242342201]
Opis wymagań koniecznych do spełnienia przez oferowany samochód. 


* - proszę wpisać TAK albo NIE
** - proszę wpisać konkretny parametr wynikający z kontekstu
	[bookmark: _Hlk237513519]Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru
	Uwagi

	1
	Liczba miejsc
	Co najmniej 5 osób
	**

	2
	Rok produkcji
	2026
	**

	3
	Przebieg
	Nie większy niż 20 km
	*

	4
	Moc silnika
	Nie mniej niż 161 kw (220 KM)
	**

	5
	Nadwozie
	SUV/crossover, 5-drzwiowe
	**

	6
	Rodzaj zasilania
	Elektryczne 
	*

	7
	Akumulator trakcyjny
	Litowo-jonowy lub technologia równoważna, przeznaczony do napędu pojazdu
	*

	8
	Zasięg wg procedury WLTP*
	Nie mniejszy niż 450 km
	**

	9
	Możliwość ładowania AC
	Ładowanie prądem przemiennym AC, minimum 11 kW
	**

	10
	Możliwość ładowania DC
	Ładowanie prądem stałym DC z wykorzystaniem złącza CCS
	*

	11
	Przewód ładowania AC
	W komplecie z pojazdem przewód umożliwiający ładowanie z publicznych stacji AC
	*

	12
	Przewód do ładowania z gniazda 230 V
	W komplecie z pojazdem przewód umożliwiający ładowanie z konwencjonalnego gniazda 230 V lub równoważne rozwiązanie
	*

	13
	Pojemność akumulatora netto
	Nie mniej niż 70 kWh
	**

	14
	Skrzynia biegów
	Automatyczna 
	*

	
	
	Jednobiegowa
	*

	15
	Poduszki powietrzne
	Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
	*

	
	
	Kurtyny powietrzne
	*

	16
	Tryby jazdy
	Minimum dwa tryby jazdy, w tym tryb umożliwiający ekonomiczną jazdę
	*

	17
	Lusterka
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane  lusterka zewnętrzne
	*


	
	
	Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne
	*

	18
	Centralny zamek
	Sterowany zdalnie
	*

	19
	Systemy multimedialne i nawigacji
	Bluetooth 
	*

	
	
	Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. 10 cali
	
*

	
	
	Android Auto i Apple CarPlay 
	*

	
	
	Minimum 2 porty USB, w tym co najmniej jeden umożliwiający transmisję danych
	*

	
	
	Fabryczna nawigacja satelitarna lub możliwość korzystania z nawigacji za pośrednictwem systemu multimedialnego
	*

	20
	Klimatyzacja
	Automatyczna 
	*

	
	
	Dwustrefowa 
	*

	
	
	Z układem filtracji lub oczyszczania powietrza
	**

	21
	Pompa ciepła
	Pompa ciepła 
	*

	22
	Tempomat
	Aktywny/adaptacyjny tempomat
	*

	23
	Systemy bezpieczeństwa
	system utrzymania pasa ruchu, 
	*

	
	
	system monitorowania martwego pola 
	*

	
	
	elektryczny hamulec postojowy z funkcją podtrzymania
	*

	
	
	wspomaganie ruszania pod górę
	*

	24
	Parkowanie/cofanie
	Czujki parkowania przednie i tylne.
	*

	
	
	Kamera cofania z wyświetlaniem obrazu na ekranie centralnym
	*

	25
	Oświetlenie zewnętrzne
	Reflektory przednie LED z funkcją adaptacyjnego sterowania wiązką światła; 
	*
*

	
	
	automatyczne poziomowanie; 
	*

	
	
	światła dzienne LED; 
	*

	
	
	tylne lampy LED;
	*

	
	
	 automatyczne światła i czujnik deszczu.
	*

	26
	Szyby
	Elektrycznie regulowane szyby przednie.
	*

	
	
	Przyciemniana szyba tylna
	*

	27
	Koła (wersja letnia)
	Felgi aluminiowe, minimum 18-calowe, 
	*

	
	
	opony letnie, dostosowane do parametrów pojazdu, fabrycznie nowe
	*

	28
	Koła (wersja zimowa)
	Felgi aluminiowe, minimum 18-calowe,
	*

	
	
	opony zimowe, dostosowane do parametrów pojazdu, fabrycznie nowe
	*

	29
	Fotele
	Fotel kierowcy – Regulacja elektryczna co najmniej wzdłużna i wysokości 
	*

	
	
	Fotel kierowcy – Regulacja elektryczna podparcia odcinka lędźwiowego
	*

	
	
	Fotel pasażera regulacja co najmniej wzdłużna i wysokości.
	*

	
	
	Podgrzewanie foteli przednich
	*

	
	
	Kanapa w drugim rzędzie – dzielona i składana w proporcji 60:40

	*

	30
	Akcesoria
	Trójkąt ostrzegawczy, 
	*

	
	
	Kamizelka ostrzegawcza 
	

	
	
	Gaśnica 
	

	
	
	Gumowe dywaniki
	

	31
	Wymiary samochodu Minimum
	Długość
	4830 mm 
(+/- 30 mm)
	**

	
	
	Szerokość
	1860 mm
(+/- 10 mm)
	**

	
	
	Wysokość
	1675 mm 
(+/- 45 mm)
	**





II. 
Opis wymagań ocenianych

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana wielkość parametru
	Punkty

	1
	Kolor nadwozia
	Czarny lakier metalizowany lub perłowy.
	3 pkt.*

	2
	Dodatkowa poduszka powietrzna
	Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą i pasażerem pierwszego rzędu, dodatkowa względem przednich i bocznych poduszek oraz kurtyn wymaganych w części I.
	3 pkt.*

	3
	Podgrzewane dysze spryskiwaczy
	Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby.
	2 pkt.*

	4
	Pokrywa bagażnika
	Elektryczne otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika.
	3 pkt.*

	5
	Dostęp bezkluczykowy
	Bezkluczykowe odblokowanie pojazdu i uruchomienie napędu bez wyjmowania kluczyka lub identyfikatora.
	2 pkt.*

	6
	System kamer 360°
	System kamer zapewniający widok otoczenia pojazdu 360° z góry, wyświetlany na ekranie centralnym; dodatkowy względem wymaganej kamery cofania.
	4 pkt.*

	7
	Bezprzewodowe ładowanie telefonu
	Co najmniej jedna fabryczna ładowarka indukcyjna do telefonu zgodna ze standardem Qi lub równoważnym.
	2 pkt.*

	8
	Podgrzewana szyba przednia
	Elektrycznie
	1 pkt.*


Uwagi:
1) Wymienione w tej tabeli wyposażenie jest dodatkowe i nie stanowi wymogu obowiązkowego.
2) Wykonawca wpisuje w kolumnie „Punkty” TAK albo NIE przy każdej pozycji. Oferowane elementy wyposażenia samochodu muszą być zawarte w cenie oferty i dostarczone wraz z pojazdem.
3) Za deklarację „TAK” przyznana zostanie ilość punktów wskazana w danej pozycji, za deklarację NIE lub brak deklaracji — 0 punktów.   
4) Maksymalnie można uzyskać 20 punktów. 

III. 
Termin dostawy
Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

IV. 
Odbiór pojazdu 
1) Przed odbiorem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia samochodu.
2) Zamawiający odbierze pojazd we własnym zakresie z salonu Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości pojazdu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Pojazd musi być kompletny, przygotowany do wydania. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron
3) Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:
- dwa komplety kluczyków, piloty,
- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
- książkę przeglądów serwisowych,
- świadectwo homologacji,
-wykaz punktów serwisowych.

V. 
                                                                        Gwarancja:
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy na okres:
-	min. 24 miesiące lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji na prawidłowe działanie samochodu (części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne  pojazdu),
- min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,
- min. 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia od wewnątrz na zewnątrz,
- min. 72 miesięcy lub 160 000 km (co pierwsze nastąpi), bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku,  na zużycie akumulatora nie większe niż 70% początkowej jego pojemności.
2) Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.
3) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z samochodu.
4) Uprawnienia z  tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów określonych w pkt. 1.
5) Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji liczagc od dnia sporzadzenia protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 na okres:
1) min. 24 miesigce na prawidtowe dziatanie samochodu (czesci mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne pojazdu),
2) min. 36 miesiecy na powtoke lakierniczg,
3) min. 60 miesiecy na perforacje elementéw nadwozia od wewnatrz na zewnatrz,
4) min. 72 miesigce na pojemno$¢ baterii




